
{Pour un affichage optimal avec le bloc-notes, sélectionnez Retour à la ligne automatique dans le menu Edition. Vous devrez toutefois désactiver cette option pour que le tableau du paragraphe "Généralités sur la communication" s'affiche correctement.}

STEP 7-Micro/WIN 16 Version 2.1
STEP 7-Micro/WIN 32 Version 2.1

Copyright (c) Siemens Energy & Automation Inc., 1998



------------------------ INSTALLATION ----------------------

Fermez toutes les applications y compris la barre d'outils de MS Office avant d'installer STEP 7-Micro/WIN. Il faut que les autres applications utilisant le même jeu de fichiers système soient fermées afin de permettre l'installation correcte de STEP 7-Micro/WIN.

Environnement système requis :

* Recommandé : ordinateur personnel (PC) avec au moins un processeur 80586 et 16 Mo de mémoire vive ou une console de programmation Siemens (telle que la PG 740) ; au minimum : processeur 80486 avec 8 Mo de mémoire vive
* L'un des équipements matériels suivants :
     - un câble PC/PPI connecté à votre interface de communication (PC COM1 ou COM2)
     - un processeur de communication (CP) et un câble d'interface multipoint (MPI)
     - une carte d'interface multipoint (MPI). Un câble de communication est fourni avec la carte MPI.
* Moniteur VGA ou tout moniteur pris en charge par Microsoft Windows
* Au moins 50 Mo d'espace libre sur le disque dur
* Microsoft Windows 3.1, Windows pour Workgroups 3.11, Windows 95 ou Windows NT 4.0 ou version ultérieure
* Facultatif mais recommandé : toute souris prise en charge par Microsoft Windows

Procédure d'installation :

Windows 95, Windows NT 4.0 ou plus
1. Insérez la disquette STEP 7-Micro/WIN 1 dans le lecteur A ou B.
2. Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez Exécuter.
3. Tapez A:\setup ou B:\setup selon le lecteur choisi dans l'étape 1.
4. Cliquez sur le bouton OK.
5. Suivez les instructions affichées pendant l'installation pour mener à bien la procédure.

Windows 3.1, Windows 3.11, Windows NT 3.51
1. Insérez la disquette STEP 7-Micro/WIN 1 dans le lecteur A ou B.
2. Sélectionnez la commande Fichier > Exécuter dans le Gestionnaire de programmes.
3. Tapez A:\setup ou B:\setup selon le lecteur choisi dans l'étape 1.
4. Cliquez sur le bouton OK.
5. Suivez les instructions affichées pendant l'installation pour mener à bien la procédure.



--------------- NOUVEAUTES DE LA VERSION 2.1 ---------------

*  Fonction Annuler

*  Barre d'opérations en CONT

*  Assistant pour opérations
     - Opérations NETR/NETW
     - Filtrage d'entrée analogique
     - Opération PID
     - Opérations HSC

*  Prise en charge de modems

*  Nouvelle prise en charge de matériels et protocoles de communication (STEP 7-Micro/WIN 32)

*  Intégration dans le gestionnaire de programmes STEP 7 (STEP 7-Micro/WIN 32)
     Nota : STEP 7-Micro/WIN 32 ne peut fonctionner comme produit intégré 
	        qu'avec STEP 7 de version 4.02 ou ultérieure.


---------------- PROBLEMES CONNUS ET REMEDES ---------------

1.  Si vous ouvrez un projet STEP 7-Micro/DOS (*.VPU), n'utilisez pas le même nom de fichier pour le projet STEP 7-Micro/WIN. En effet, STEP 7-Micro/WIN écrasera le fichier de commentaires STEP 7-Micro/DOS.

2.  En cas de problème lors de l'impression avec une imprimante couleur HP 660Cse, sélectionnez comme pilote d'imprimante le pilote HP Deskjet de base afin de remédier au problème. En cas de difficulté avec d'autres imprimantes, essayez d'utiliser un autre pilote d'imprimante.

3.  Si vous utilisez STEP 7-Micro/WIN sur une console de programmation PG 740 de Siemens et avez des problèmes de communication avec la CPU, des pilotes de communication plus récents sont nécessaires. Ces pilotes sont fournis sur les disquettes STEP 7-Micro/WIN. Pour remédier à ce problème, copiez-les (COMM.DRV et SERIAL.386) de la disquette 4 dans votre répertoire Windows\System.

4.  Utilisez le mode étendu avec Windows 3.1 ou 3.11 afin d'assurer un fonctionnement correct.

5.  Dans des versions précédentes de STEP 7-Micro/WIN, il était possible de créer certaines structures CONT qui ne sont plus autorisées maintenant dans l'affichage CONT. Si vous voyez la mention "Incorrect" pour le numéro de réseau, une situation s'est présentée dans laquelle le code LIST n'a pu être converti en programme CONT équivalent. Activez la vue LIST et modifiez-y le code afin que le réseau puisse être représenté en CONT.



-------------------------- LANGUES -------------------------

STEP 7-Micro/WIN utilise plusieurs boîtes de dialogue standard définies par Microsoft. Si vous affichez l'une de ces boîtes, elle apparaît dans la langue du système d'exploitation, quelle que soit la langue que vous avez choisie pour STEP 7-Micro/WIN.



------------- GENERALITES SUR LA COMMUNICATION -------------

Remarque : Les informations suivantes figurent en détails dans le manuel système de l'automate programmable S7-200.


   Type de CPU     Version       Matériel                Débit         Système       Protocole de 
                                 pris en charge          en bauds      exploitation  communication
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   212, 214, 216   Micro/WIN 16  Câble PC/PPI             9,6 Kbauds  Windows 3.x     PPI
   215 (interf. 0)               Carte MPI ISA           19,2 Kbauds                  PPI multi-maître

   212, 214, 216   Micro/WIN 16  Câble PC/PPI             9,6 Kbauds  Windows 95      PPI
   215 (interf. 0)               Carte MPI ISA           19,2 Kbauds

   212, 214, 216   Micro/WIN 32  Câble PC/PPI             9,6 Kbauds  Windows 95      PPI
   215 (interf. 0)               Carte MPI ISA           19,2 Kbauds  Windows NT 4.0  PPI multi-maître
                                 Carte MPI ISA intégrée
                                 CP5411, CP5511, CP 5611

   215 (interf.DP) Micro/WIN 32  Câble PC/PPI             9,6 Kbauds- Windows 95      MPI
                                 Carte MPI ISA             12 Mbauds  Windows NT 4.0
                                 Carte MPI ISA intégrée
                                 CP5411, CP5511, CP 5611
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   *Remarque : STEP 7-Micro/WIN 16 NE prend PAS en charge la CPU 215 (interface DP).



----------------- COMMUNICATION MULTI-MAITRE ---------------

Remarque spéciale
     Lorsque vous utilisez la communication multi-maître dans des réseaux avec plusieurs maîtres (incluant des TD, OP, etc.), plusieurs secondes sont nécessaires pour initialiser le matériel dans le réseau d'automates. Une erreur peut se produire si vous tentez d'établir la communication avant l'achèvement de cette initialisation. Pour remédier à cela, il suffit normalement de réexécuter la dernière demande.


Définition des adresses de réseau STEP 7-Micro/WIN
     De manière générale, il est recommandé de choisir parmi les adresses disponibles les valeurs les plus basses pour les maîtres et les valeurs les plus élevées pour les esclaves. Il est préférable, mais non indispensable, d’affecter des adresses consécutives aux maîtres d'un réseau. Ainsi, par exemple, en présence d’un réseau avec STEP 7-Micro/WIN, un TD 200, un OP15 et plusieurs S7-200, vous affecterez l'adresse 0 à STEP 7-Micro/WIN, l'adresse 1 au TD 200 et l'adresse 2 à l'OP15. Vous pourrez alors affecter les adresses 3, 4 et 5 aux S7-200 ou bien laisser ces adresses libres pour des maîtres supplémentaires et utiliser des adresses à partir de 16.


TD 200/MPI
     Il existe actuellement un problème lors du chargement d'un programme dans ou depuis une CPU 215 ou une CPU 216 lorsqu'un TD 200 plus ancien (antérieur à V1.2) interroge la CPU. En effet, l'erreur de dépassement du délai imparti en vigueur dans ce TD 200 ne convient pas à ces nouveaux modèles de CPU. Un remède possible est de déconnecter temporairement le TD 200 du réseau, de charger le programme dans ou depuis la CPU, puis de reconnecter le TD 200 au réseau.


Erreur de communication en mode maître
     Lorsque l'automate programmable est en mode maître, STEP 7-Micro/WIN peut signaler des erreurs de dépassement du délai imparti pour la communication qui sont sans fondement. Par exemple, si vous utilisez STEP 7-Micro/WIN pour faire passer la CPU à l'état "Arrêt" (STOP), cette erreur peut être signalée même si la CPU est effectivement passée à l'arrêt.  

Des problèmes peuvent survenir en cas d'utilisation de la communication multi-maître avec un câble PC/PPI sur un ordinateur 386 ou 486 sous Windows 95. La fonction de recherche opérera, mais aucune autre fonction de communication ne s'exécutera correctement. Pour remédier à cela, validez le paramètre 16550 UART et réglez le niveau FIFO du récepteur à la plus faible valeur pour l'interface COM à l'aide du gestionnaire de périphériques Windows.


--------------------- COMMUNICATION PPI --------------------

Configuration PPI multi-maître 
     Si, lorsque "multi-maître" est coché dans la page d'onglet "Réseau PPI" et que STEP 7-Micro/WIN communique via COM1 ou COM2, vous lancez une autre application utilisant la même interface COM que STEP 7-Micro/WIN, aucune des applications ne fonctionnera correctement. Dans ce cas, fermez les deux applications et relancez-en une seule.



--------------------- COMMUNICATION MPI --------------------

Configuration de cartes MPI avec STEP 7-Micro/WIN

     Pour communiquer à l'aide de la carte MPI, le pilote MPI de STEP 7-Micro/WIN requiert que l'espace mémoire utilisé par la carte soit réservé (exclu) par le système. Cela empêche le gestionnaire de mémoire d'allouer cette zone à une autre application. L'exclusion de cette mémoire n'est pas obligatoire pour SIMATIC STEP 7, mais ce dernier fonctionne correctement que cette mémoire soit incluse ou exclue. 

     L'espace mémoire utilisé par la carte MPI est sélectionné à l'aide de commutateurs sur la carte. L'espace d'adresses par défaut sur la carte MPI est 0xDC000-0xDC407 pour un PC, ce qui est l'espace d'adresses recommandé. Sur une PG, la valeur par défaut est 0xCC000-0xCC407. La procédure d'exclusion de cet espace dépend du gestionnaire de mémoire utilisé. 

     Vous trouverez ci-après des exemples de configuration des paramètres de la carte MPI. Faites absolument une copie de votre fichier CONFIG.SYS avant d'y apporter des modifications.

  Cartes MPI pour STEP 7-Micro/WIN 16 utilisant Windows 3.x, Windows 95, Windows NT
  ---------------------------------------------------------------------------------

  - Cas 1 : Carte MPI sur une PG ou un PC disposant de Windows 3.x ou de Windows 95

       1. Dans le fichier CONFIG.SYS, cherchez une ligne de code similaire à celle ci-après qui charge le gestionnaire de mémoire : DEVICE=EMM386.EXE X=E000-EFFF
       2. Ajoutez-y le nouveau paramètre X=DC00-DCFF et sauvegardez le fichier.
       3. Le résultat final devrait apparaître comme suit : DEVICE=EMM386.EXE  X=DC00-DCFF  X=E000-EFFF

       Notez que cet exemple de configuration suppose que la carte MPI se situe à l'adresse 0xDC00 ce qui est la valeur par défaut pour la carte PC ISA. Si la configuration est différente, il faut changer la plage d'adresses à exclure afin qu'elle corresponde à la carte.

   - Cas 2 : Carte MPI sur une PG ou un PC disposant de Windows 95

       1. Dans le fichier CONFIG.SYS, cherchez une ligne de code similaire à celle ci-après qui charge le gestionnaire de mémoire : DEVICE=EMM386.EXE   X=A000-BFFF  I=C000-CCFF  I=CD00-DFFF  X=E000-EFFF  FRAME=D000
       2. Changez I=C000-CCFF  en  X=C000-CCFF et sauvegardez le fichier.
       3. Le résultat final devrait apparaître comme suit : DEVICE=EMM386.EXE X=A000-BFFF X=C000-CCFF  I=CD00-DFFF  X=E000-EFFF  FRAME=D000

       Notez que cet exemple de configuration suppose que la carte MPI se situe à l'adresse 0xCC00 ce qui est la valeur par défaut pour une PG. Si la configuration est différente, il faut changer la plage d'adresses à exclure afin qu'elle corresponde à la carte.


  Cartes MPI pour STEP 7-Micro/WIN 32 utilisant Windows 95
  --------------------------------------------------------

  - Cas 1 : CP5511, CP5611 
     Ces cartes disposent de la fonction "Plug & Play" ; elles sont détectées et s'initialisent automatiquement.

  - Cas 2 : CP5411, carte MPI ISA, carte MPI ISA intégrée
     Ces cartes s'installent dans le programme d'installation de la communication. Windows 95 détecte et configure automatiquement les plages d'adresses et l'interruption.


  Cartes MPI pour STEP 7-Micro/WIN 32 utilisant Windows NT
  --------------------------------------------------------

  - Cas 1 : CP5511, CP5611
     Ces cartes disposent de la fonction "Plug & Play" ; elles sont détectées et s'initialisent automatiquement.

  - Cas 2 : CP5411, carte MPI ISA, carte MPI ISA intégrée
     Ces cartes s'installent dans le programme d'installation de la communication. Il est nécessaire d'y préciser les ressources (espace d'adresses et interruption) utilisées par la carte.


